Складские стеллажи (СС)

Складские стеллажи серии СС предназначены для хранения материальных ценностей и грузов в складских условиях, на производстве.

Допустимая распределенная нагрузка на пару балок стеллажа – до 800кг., максимальная нагрузка на одну полку стеллажа (1250\*800 мм.) – 400 кг.

Стеллажи серии СС применимы как для хранения грузов на полках, так и на поддонах или настилах (в этом случае стеллажи комплектуются только стойками и балками).

Опорой несущей плоскости полки стеллажа складского является балка, которая в свою очередь прикрепляется "зацепами" к стойкам. Соединение балки с "зацепами" – сварное. Размещение балок (и полок) по высоте стеллажа регулируемое с шагом 50мм.

Сборка элементов стеллажа осуществляется без применения каких-либо дополнительных элементов. Стеллажи устанавливаются в ряд. Любой ряд стеллажей с количеством секций больше одной строится по принципу "один основной + дополнительный".

Складские стеллажи СС – это прочные конструкции, которые быстро монтируются, окрашены полимерным порошковым покрытием и имеют привлекательный внешний вид.

Специалисты ООО «ЭКОМ» осуществляют работу по проектированию, расчету и монтажу стеллажей.

Размеры стандартных элементов приведены в таблице.

СТЕЛЛАЖИ СКЛАДСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Основные параметры

Сборочные единицы Высота, мм. Ширина, мм. Глубина, мм. Вес, кг.

Наименование: Стеллаж складской СС. Нагрузка на полку до 800 кг.

Стойка 2 000 800 80 22,4

Стойка 2 500 800 80 28

Стойка 4 000 800 80 36

Балка – 1 250 – 5

Балка \*\* – 2 500 – 10

Полка сплошная – 1 250 780 18,5